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                         O P I S     T E  C H N I C Z N Y


  do projektu budowlanego przebudowy i remontu sali wiejskiej na działce nr 208 w 


  Zemsku gm. Bledzew








     1.DANE OGÓLNE


 


	Powierzchnia  zabudowy istniejąca     210,10  m2	


	Powierzchnia użytkowa                     185, 80 m2


	Kubatura                       717,50  m3





 


     2. LOKALIZACJA   


     Działka nr  208  położona  jest   w  Zemsku przy drodze powiatowej  i gminnej , 


     posiada istniejący dojazd  z drogi powiatowej działka nr 144/1 i przez działkę 


     gminną nr 209 o pow. 400m2 , działka posiada przyłącza : wody, energii 


     elektrycznej, kanalizacji sanitarnej , zbiornik na ścieki, kubeł na śmieci, altana 


     śmietnikowa i na  opał


	


  3. Stan  istniejący na  działce :


      Obecnie działka nr 208 zabudowana jest istniejącym budynkiem świetlicy wiejskiej,


      fundamenty wykonane są z betonu ,ściany  z cegły ceramicznej na zaprawie 


      cementowo-wapiennej, konstrukcja dachu  dwuspadowa, dach konstrukcji 


      drewnianej , pokryty blachą ryflowaną , okna drewniane zespolone, kominy z cegły 


      ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej ,drzwi typowe drewniane, 


      tynki cementowo-wapienne, ścianki działowe  z cegły ceramicznej na zaprawie 


      cementowo-wapiennej. 





 4.Dane konstrukcyjno-budowlane  projektowane:





     Budynek sali  wiejskiej zaliczany jest  do  obiektu użyteczności publicznej   zgodnie 


     z § 3  pkt.6 ustawy z dnia 12 maja 2004 r Dz.U. nr 109/04  poz. 1156 w sprawie 


     zmiany  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 


     odpowiadać  budynki i ich  usytuowanie- tekst jednolity DZ. U. Nr 75/02  poz.690 


     z dnia 12 kwietnia 2002 r. zapewniony będzie dostęp do sali wiejskiej   dla  osób 


     niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich  , dostęp   


     bezpośredni   z poziomu dojścia i  podestu  betonowego , gdzie różnica  wysokości  


     pomiędzy dojściem  a  podestem wynosi   2,0 cm , nie ma potrzeby budowy 


     dojazdu  dla osób niepełnosprawnych 








    b)częściowa rozbiórka istniejących  ścianek działowych , rozbiórka ścian na nowe 


       otwory okienne i drzwiowe wg. rys. nr  rzut przyziemia, demontaż starych okien i 


       drzwi ,


 


    c)ściany przyziemia uzupełnienie otworów do zamurowania z siporex 30 cm na  


        zaprawie cem-wap, lub na klej ATLAS








    d) ściany działowe projektowane z siprexu grub. 12, 8,15 cm na klej ATLAS,





    e) nadproża prefabrykowane typowe L-19,





    f) wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapienne kat. III-ścian , sufitów z 


        rygipsów  wodoodporynych (zielonych) na ruszcie aluminiowym





    g )wykonanie tynków zewnętrznych strukturalnych akrylowych  malowanych 


        farbami  emulsyjnymi zgodnie z kolorystyka rys. nr 5





   h) montaż stolarki okiennej i drzwiowej  nowej plastikowej - typowej ,


 


   i) posadzki  betonowe, terakota, pcv,





   j) roboty malarskie wewnątrz budynku farbami  emulsyjnymi wewnętrznymi, 


      wc,  wyłożone glazurą do wysokości 2,10 m,  oraz kuchnia łącznie z cokolikiem  


     


   k)podest zewnętrzny z betonu grub. 10 z betonu B-15 na posypce z piasku i chudego


      grubości 10 cm wyłożony terakotą





   l) wokół budynku wykonać opaskę   betonową grub. 7 cm na podsypce 


       piaskowej 10 cm,


  m) kominy wentylacyjne z pustaków  ceramicznych typowych  na zaprawie cem.-


        wap. marki 50,


                  


   n) izolacje : termiczne – styropian  ,wełna mineralna,


                               : przeciwwilgociowe – papa izolacyjna , lepik ,abizol , folia


                             


   o) wentylacja: grawitacyjno- mechaniczna załączana  w trakcie użytkowania ,





   p) odpady stałe gospodarcze gromadzone w pojemnikach i wywożone na 


        wysypisko przez  firmę specjalistyczną ALWATER –SOULO Międzyrzecz


             


 5. Technologia


      W projektowanym obiekcie przewiduje się urządzenie  kuchni z zapleczem dla przygotowywania podsiłków na potrzeby o 48 miejscach konsumcyjnych. Dania będą przygotowywane z gotowych półproduktów i produktów. Dania i napoje będą podawane w naczyniach  szklanych tradycyjnych , które będą myte i wyparzane w zmywarce umieszczonej  w zmywalni . Brudne naczynia będą  przenoszone do zmywalni , po umyciu będą  chowane do szafy  przelotowej  oraz szafek wiszących .


Praca w zmywali nie będzie przekraczać 4 godzin na dobę.


Zatrudnienie  2 osoby. Sztućce powinny posiadać atest o dopuszczeniu do użytkowania. Przybory sanitarne umieścić zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Do wszystkich przyborów  oprócz spłuczki doprowadzić ciepłą wodę i zimną wodę.


 We wszystkich pomieszczeniach przewidzieć wentylację w pomieszczeniach sanitarnych- mechaniczną. W kuchni nad urządzeniem grzejnym –odciąg miejscowy     


        


        


6) Charakterystyka  przegród:


ściany  zewnętrzne  z siporexu ,cegła 30 cm  + styropian 10 cm  współczynnik  k=0,35 W/m2K


stropodach izolowany wełną mineralna  20 cm  współczynnik  k=0,25 W/m2K,


   -    okna  dwukrotnie szkolne , drzwi  docieplane współczynnik k=1,1 W/m2K





7) Dostęp dla osób niepełnosprawnych.


   Do sali wiejskiej udostępniony będzie dla osób niepełnosprawnych z uwagi, na to ,że 


   poziom posadzki sali  a poziom podestu i gruntu wynosi 2 cm , co umożliwia   


  dostęp dla osób niepełnosprawnych, przewidziano również kabinę wc. dla osób 


   niepełnosprawnych  z poręczami.





 


8. Charakterystyka budynku ;


przyłącze  wody istniejące z sieci wiejskiej ,


odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika na ścieki, poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej,


przyłącze energii elektrycznej w oparciu o istniejące przyłącze,


odprowadzenie wód opadowych na teren nie utwardzonej działki,


emisja  zanieczyszczeń i hałasu nie będzie powodować uciążliwości  przekraczających granic najbliższego  otoczenia. Budynek nie stanowi  zagrożenia  dla higieny i zdrowia  użytkowników  lub sąsiadów.  





9. Warunki ochrony przeciwpożarowej :


     Budynek parterowy , niepodpiwniczony , jednokondygnacyjny, wykonany w 


     technologii  tradycyjnej.  


      - dł. budynku   21,86 m


       -szerokość budynku   9,90 m


       - wysokość budynku   4,12 m


       - pow. zabudowy  210,10 m2


       - pow. użytkowa   185,80 m2


       - kubatura              717,50 m3


       -wysokość budynku nie przekracza 12 –( budynek niski)


obiekt nie posiada podpiwniczenia, liczba kondygnacji –1


na terenie obiektu nie przewiduje się pomieszczeń mogących pomieścić ponad 50 osób,


  Na terenie  obiektu nie przewiduje się  lokalizacji  pomieszczeń , na terenie  których  występowały materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu § 2 ust.1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 czerwca  2003 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków  i innych obiektów budowlanych  i terenów Dz.U. nr 121 poz. 1138.


 Projektowany obiekt pełni funkcję  świetlicy wiejskiej , obiekt zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, musi spełniać wymagania  klasy odporności pożarowej „D”-obiekt   niski  do 12 m wysokości, , dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności  pożarowej  w niektórych budynkach niskich (N),  nie przewiduje się pomieszczeń pomieścić więcej niż 50 osób- i nie wymaga uzgodnienia .


Dla obiektów kwalifikowanych  do kategorii  zagrożenia  ludzi nie zachodzi  wymóg określenia wielkości obciążenia ogniowego . Parametr ten jest istotny dla określenia zagrożenia pożarowego pomieszczeń technicznych i magazynowych. Zakłada się ,że obciążenie ogniowe na terenie tych pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie projektowanego budynku nie przekroczy  500MJ/m2.


W projektowanym obiekcie nie będą  występować pomieszczenia  zagrożone wybuchem. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynków wielokondygnacyjnych  niskich  kwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8000m2 . Wielkość ta nie jest przekroczona .





10. Warunki ewakuacji .


Na terenie obiektu  dopuszczalna  długość  przejść ewakuacyjnych  w pomieszczeniach (40m) nie jest przekroczona , długość  dojść ewakuacyjnych  30 i 60 m nie jest przekroczona. Z poziomu parteru przewiduje się trzy wyjścia ewakuacyjne- szerokość 3,00m  - spełniony wymóg  zapewnia 0,6 m na 100 osób.


 Szerokość drzwi ewakuacyjnych  będą posiadać szerokość min. 90 cm.


 Kierunki ewakuacji zostaną znakowane  znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5, wielkość znaków zgodnie z PN-92/N-0126/02 znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja .Rozmieszczenie znaków.


znak „Wyjście ewakuacyjne” nad drzwiami z obiektu prowadzącymi na zewnątrz budynku,


znak Kierunek do wyjścia  drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo  na korytarzach , na zakrętach  dróg ewakuacyjnych,


Najmniejsza dopuszczalna wielkość znaku  Wyjście ewakuacyjne  200x400 mm, rozmieszczenie znaków  musi zapewniać  widoczność  kierunku do najbliższego wyjścia  ewakuacyjnego  z każdego punktu dróg ewakuacyjnych.        


11. Urządzenia przeciwpożarowe.


 W projektowanym obiekt nie wymaga  budowy hydrantów wewnętrznych.   


 Projektowany obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z  normatywem :jednostka masy środka  gaśniczego  2kg(lub 3dm3)zawartego w gaśnicach   na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej , przy jednoczesnym zachowaniu odległości  do sprzętu gaśniczego max 30 m.Na terenie obiektu planuje się rozmieszczenie gaśnic pianowych i   proszkowych  służących do gaszenia pożarów grup A i B . Gaśnice proszkowe będą przystosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych  pod napięciem.





12. Oznakowanie.


Obiekt należy  wyposażyć w znaki bezpieczeństwa przewidziane Polskim Normami  i spełniające ich wymagania.





13. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.


 Wymagana ilość  do zewnętrznego gaszenia  pożaru  , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 16 czerwca  2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg  pożarowych  ( Dz.U. Nr 121 poz. 1139  -zostanie dostarczona zewnętrznym hydrantem p.poż.    





14. Drogi pożarowe:


Drogę pożarową stanowi  droga powiatowa od  południa  i od północy droga gminna .





15. Uwagi końcowe.


Wszystkie elementy budowlane i rozwiązania systemowe  powinny posiadać  dokumenty formalne  potwierdzające wymagania klasyfikacyjne  w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez  uprawnione jednostki naukowo-badawcze.  


Roboty budowlane prowadzić pod stałą kontrola kierownika  budowy ,


Prace budowlane  należy wykonać zgodnie z warunkami BHP.


Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiedni atest.


 


  16) Instalację elektryczna wykonać  zgodnie z PN-92/E-05009.  


Instalację światła i gniazd  wtykowych  należy wykonać  przewodami DY 1,5 i 2,5 mm 2 ułożony  w rurkach karbowanych giętkich  RGLG o 16 pod tynkiem . W celu ochrony  budynku przed wyładowaniami  atmosferycznymi  należy zamontować  instalację odgromową  przewodem  FeZn o 7mm. Przewody  odprowadzające do złącz  kontrolnych należy  wykonać przewodem Fe Zn o 7  mm, a od złącz do uziomu  płaskownikiem  Fe Zn 25x4 mm. Uziom  otokowy  wykonać z płaskownika  ocynkowanego  Fe Zn 25x4 mm ułożonego na  głębokości 0,8 m  w odległości  1,0 m od fundamentu .Uziom w ziemi należy połączyć ze wszystkimi kanalizacjami i


 rurami  stalowymi . Złącza kontrolne  instalować na wysokości 1,8 m nad poziom. 


 Jako  przyłącze energetyczne  zastosowany  załączeniowo- pomiarowy  w  obudowie  


 izolacyjnej .


 Złącze w części przyłączeniowej wyposażone  jest w  rozłącznik bezpiecznikowy typu RP00 a w części pomiarowej tablicę  licznikową 3- faz, zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznikami  instalacyjnymi 3x S301 C20  oraz listwy zaciskowe służące  do podłączenia  przewodów. Zestaw należy  instalować  na granicy działki na wysokości 0,5 m od poziomu . Od zestawu do tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej w budynku na korytarzu należy prowadzi  kabel YKY 5x10 mm2. Kabel do budynku należy prowadzić w rurze ochronne  PCV-60/6,5 mm. W przypadku lokalizacji zestawu złączeniowo-pomiarowego w wnęce budynku  na zewnątrz  do tablicy należy prowadzić  przewód 5xLY 10 mm2 w rurce o 37 mm pod tynkiem.


 System zasilania TN.Ochronę podstawową  stanowić  będzie izolacja robocza przewodów  ,  osprzętu i urządzeń  elektrycznych . Jako ochronę  dodatkową przyjęto  zgodnie z norma z  PN-91/E- 05009 Szybkie wyłączanie  zasilania, stosując  w obwodach  odbiorczych  wyłączniki instalacyjne  S301 oraz wyłączniki  różnicowo- prądowe  o prądzie  różnicowym  30 mA. Cała  instalacja  od zestawu  ZZP pracować będzie w systemie  TN-S z oddzielną żyłą  ochronną PE.


Przewód ochronny koloru  żółto-zielonego prowadzić we wszystkich  obwodach  i łączyć go  z bolcami gniazd wtykowych , metalowymi  obudowami  i zaciskami  ochronnymi  stosowanych  urządzeń elektrycznych .Przewodu ochronnego  nie  wolno  przerywać  ani zabezpieczać zwarciowo. W zestawie  złączeniowo- pomiarowym  przewód ochronno - neutralny PEN  należy rozdzielić  na  ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemić  płaskownikiem FeZn 25x4 mm . 


Odporność  uziemienia winna być mniejsza od 30  Omów. Przy zasilaniu  budynku w system  PP na całym odcinku przewód ochronny PE winien być izolowany od przewodu neutralnego N . W zestawie ZZP przewód ochronny należy uziemić.


W celu wyrównania potencjałów  przewidziano  zainstalowanie  szyny uziemiającej do której należy podłączyć wszystkie  instalacje budynku  wykonane   rurami metalowymi Z szyny tej należy wyprowadzić  przewód DY    10 mm2  do wszystkich  łazienek  i kuchni  i zakończyć  je zaciskami  uziemiającymi . Główną szynę  uziemiającą  połączyć płaskownikiem  Fe Zn 25x4 mm z otokiem  instalacji odgromowej
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