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                                               OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej nr 1295F  w zakresie remontu chodnika w miejscowości Sokola Dąbrowa.  
Zakres robót obejmuje:
· wymianę nawierzchni betonowej chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej 
· wymiana istniejącego krawężnika betonowego,

· wykonanie ścieków podchodnikowych w miejsce istniejących rur z PCV. 

     Roboty budowlane wykonywane będą na  działce o numerze ewidencyjnym:

 - 338/1 obręb 7  , jednostka ewidencyjna Bledzew.
Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych ,  ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz.                  
2. Podstawa opracowania

· Zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu 

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem podziemnym,

· Uzgodnienia z Inwestorem,

· Inwentaryzacja stanu istniejącego,

· Obowiązujące przepisy prawne,

· Wytyczne, zalecenia, normy i instrukcje branżowe.

3. Stan istniejący

Na remontowanym odcinku drogi występuje nawierzchnia asfaltowa o przekroju ulicznym. Stan ogólny nawierzchni jest dobry. Szerokość jezdni wynosi 6.00m. Chodnik przylegający do drogi powiatowej posiada nawierzchnie betonową, która jest w bardzo złym stanie i wymaga remontu. Szerokość chodnika wynosi 1.50m. Droga na tym odcinku wyposażona jest w urządzenia zapewniające odprowadzenie wód powierzchniowych poprzez kanalizację deszczową (wpust uliczny  km 0+181.76) oraz rury PCV 2 szt., które odprowadzają wodę do pobliskiego zbiornika wodnego (km 0+093.00). W miejsce rur zaprojektowano dwa ścieki podchodnikowe. 
W obszarze opracowania występuje istniejące  uzbrojenie podziemne:  sanitarne, gazowe, energetyczne , teletechniczne i wodociągowe.
4.Prace rozbiórkowe
W projekcie przewidziano całkowitą rozbiórkę nawierzchni betonowej istniejącego chodnika oraz rozbiórkę krawężnika betonowego na dł. 85m  .
5. Opis projektowanych obiektów
5.1. Dane ogólne
Podstawowe dane i parametry istniejącej ulicy:

· szerokość w liniach rozgraniczenia(w rejonie przebudowy ) – 9m – 17m,
· przekrój – uliczny,
· szerokość jezdni  – 6.00 m,
· rodzaj nawierzchni – bitumiczna ,

· pochylenie podłużne drogi – ok. 1%,

· pochylenie poprzeczne drogi – daszkowe na łuku jednostronne,

· odwodnienie – poprzez rury PCV do pobliskiego zbiornika wodnego oraz istn. kanalizacja deszczowa , 

 Podstawowe dane i parametry projektowanego chodnika:

· zakres remontu-od km 00+000.00 do km 00+199.89     
· projektowana nawierzchnia – kostka betonowa,
· szerokość chodnika – 1.5 m,
· wysokość skrajni – 2,5 m 
· powierzchnia projektowanego chodnika – ok. 300 m2 
· krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm, 

· obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm,

· ściek podchodnikowy korytko prefabrykowane 50x60x15 cm. 
5.2. Plan sytuacyjny

Droga na odcinku gdzie planowany jest chodnik, przebiega w łuku poziomym.
Chodnik zaprojektowano jako przylegający do jezdni. 
· szerokość chodnika                                                                     
           - 1.50 m
· nawierzchnia z kostki betonowej „ holand” (kolor kształt i sposób ułożenia odpowiadający parametrom istniejącego chodnika w rejonie opracowania, tak jak na zdjęciu nr 1)
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Zdjęcie nr 1. Początek opracowania

Projektowany chodnik w km 00+063.666  koliduje z istniejącym drzewem, w związku z tym zaproponowano, wycinkę istniejącego drzewa. Po zapoznaniu się przez  inwestora  z zaistniałym problemem zdecydowano, że chodnik w tym miejscu należy poprowadzić w ten sposób aby ominąć istniejące drzewo (przewężenie do 1.25m).
5.3. Przekrój poprzeczny
Przyjęto następujący przekrój poprzeczny:

Przekrój A-A przez chodnik:
	chodnik 
	-
	2,00 m
	

	pobocze 
	-
	               0,50 m

	razem
	      2,50 m
	


Nad chodnikiem należy zachować skrajnię. W obrębie skrajni nie powinny się znajdować żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Skrajnia obejmuje przestrzeń o szerokości równej szerokości chodnika i wysokości 2,50 m.
Chodnik powinien być wykonany z zastosowaniem następujących zasad:

· krawężniki i obrzeża stanowiące opór dla projektowanej nawierzchni powinny być ustawione w sposób płynny,

· płaszczyzna chodnika powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych tak aby pochylenie podłużne tzw. ramp nie przekraczało 6%,

· fundament pod krawężnik betonowy jak również pod obrzeże betonowe zaprojektowano w postaci ławy betonowej z oporem z betonu C8/10. 

5.4. Przekrój podłużny

Niweleta chodnika zaprojektowana została jako równoległa do niwelety istniejącej jezdni. 
5.5. Konstrukcja

5.5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z budową chodnika polegać będą na korytowaniu o grubości do 15 cm., do rzędnych planowanego spodu konstrukcji. 
Prace ziemne w obszarach występowania sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością.
5.5.2 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni chodnika (dla przekroju A-A ) :
	8 cm
	-
	Kostka betonowa (kolor i kształt odpowiadający istniejącemu chodnikowi)

	3 cm
	-
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	15 cm
	-
	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie 0/31.5

	26 cm
	
	Grubość konstrukcji

	min.10 cm
	
	Grunt niewysadzinowy- (piasek różnoziarnisty).E2 ≥ 80MPa, Is ≥ 0,97
 


Jako ograniczenie nawierzchni chodnika przyjęto:

· strona lewa chodnik krawężnik betonowy 15x30 cm , posadowiony na ławie z betonu C12/15,

· strona prawa chodnika obrzeże betonowe 8x30 cm,  posadowione jest na ławie  z betonu C12/15.
5.6 Odwodnienie

Chodnik projektuje się ze spadkiem poprzecznym 2%  zmiennym w kierunku do jezdni oraz w kierunku od jezdni ( w km 0+030 do km 0+100.70) . Ponadto w km 0+093.00 przewidziano ustawie dwóch ścieków pochodnikowych w celu odprowadzenia wód powierzchniowych do pobliskiego zbiornika wodnego. 
6.Urządzenia obce

W obszarze prowadzenia robót występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

· istniejące sieci teletechniczne, 

· istniejące sieci energetyczne
· istniejące sieci kanalizacji deszczowej,
· istniejące sieci gazowe,
· istniejące sieci wodociągowe 
Należy zachować szczególną ostrożność przy robotach prowadzonych w sąsiedztwie istniejących sieci, a w przypadku robót ziemnych głębszych niż 40 cm należy wcześniej zlokalizować za pomocą ręcznych przekopów położenie sieci.
7. Organizacja ruchu

 Realizacja projektu nie wpłynie na zmiany w istniejącej organizacji ruchu. 
8. Wpływ na środowisko oraz ochrona konserwatorska
Projektowana budowa chodnika nie wywołuje nowych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, ani ich otoczenia. 

Poprawa parametrów użytkowych ulicy (remont chodnika) spowoduje polepszenie sytuacji w obszarze zagrożenia wypadkiem oraz zwiększy komfort dla użytkowników -pieszych.
Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane przewidziane w niniejszym projekcie, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Uwagi końcowe

Na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać pozwolenie zarządcy drogi.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, osoby prowadzące prace zobowiązane są do natychmiastowego wstrzymania robót mogących spowodować zniszczenie bądź uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwłocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, w szczególności określonych w uzgodnieniach, których kopie załączono do projektu.
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