                                                                                                                                          Załącznik nr 1A do SIWZ

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe
	Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczno-użytkowe, wykaz oferowanych przez Wykonawcę narzędzi, urządzeń, pojazdu (typ, model rodzaj, nazwa, marka pojazdu); potwierdzenie przez Wykonawcę spełniania wymagań wskazanych przez Zamawiającego                 w kol. Nr 2 niniejszego załącznika nr 1A do SIWZ.

	1
	2
	3

	1.1
	Pojazd fabrycznie nowy, podwozie nie starsze niż 2020 r.
	

	1.2
	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r.  Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych              i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.                   z 2010 r., Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej.
Wykonawca dostarczy na dzień odbioru końcowego ważne świadectwa dopuszczenia na pojazd oraz te elementy wyposażenia, dla których świadectwo jest wymagane.
	

	1.3
	Pojazd musi spełniać:

- wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej)


- wymagania dla kategorii 2 – uterenowiony (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej)

Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z:

Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 poz. 110 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;

Rozporządzeniami Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości                    z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych  i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594);
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu  ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
	

	1.4
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5, zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane  w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.5
	Na pojeździe należy zamieścić  tabliczkę informacyjną. Tabliczkę należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. 

Wymiary tabliczki: 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). Tabliczki będą dotyczyły informacji   o dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                       i Administracji, Gminy Bledzew.
	

	1.6
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Z przodu na dachu kabiny belka niska                    w technologii LED, z tyłu dwie narożne lampy sygnalizacyjne niebieskie. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu, 

- łączność: radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy klasy Motorola DM4601 lub równoważny, dodatkowo                  z podłączonym  modułem głośnika z mikrofonem                      i manipulatorem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z tylnej części pojazdu podczas obsługi autopompy (Radiotelefon przewoźny  musi spełniać                    w 100% minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone  
w załączniku do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności                     w sieciach radiowych UKF Państwowej  Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG  31 maja 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP.
- antena powinna być wyposażona w sprężynę amortyzującą promiennik,  zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas kontaktu z przeszkodą,

- szperacz pogorzeliskowy z przodu pojazdu                                z możliwością sterowania z kabiny pojazdu w technologii LED ,
- 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu;

- z tyłu pojazdu fala świetlna w technologii LED                       w kolorze pomarańczowym z możliwością   włączenia   w kabinie poj. + dwa niebieskie pojazdu uprzywilejowanego,

- 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z boku pojazd, po dwie na stronę;

- dodatkowy sygnał pneumatyczny, niskotonowy – 2 szt. włączany oddzielnym włącznikiem.

Z przodu poniżej szyby czołowej zamontowana belka                z 4 reflektorami dalekosiężnymi (ringi).

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym z elementów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Wszystkie lampy ostrzegawcze w technologii LED.
Należy podać markę i model radiotelefonu.
	

	1.7
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym – silnik spełniający normę min. Euro-6. 

Moc silnika nie mniejsza niż 290 KM.
Należy podać markę i model podwozia oraz moc oferowanego silnika.
	

	1.8
	Skrzynia biegów manualna 6 biegowa
	

	1.9


	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu z drabiną DW 10 nie może przekroczyć 3360 mm, 

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub zainstalowanych podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie i zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. 

Wysokość całkowita pojazdu potwierdzona                              w świadectwie dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru
	

	1.10
	Napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. Pojedyncze koła terenowe na osi przedniej oraz tylnej. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym                                                 i szosowym.

Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.
	

	1.11
	Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jedno modułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowana przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowy bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi                 w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej) Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu. Mocowanie aparatów w zabudowie: muszą być na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża.

Kabina wyposażona w:
- kabina zawieszona na poduszkach pneumatycznych, na jednej płycie podłogowej
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- półkę na dokumentację umiejscowioną w pobliżu dowódcy,

- szafkę kabinową dla załogi tylnego przedziału, 

-  wyłącznik do zasilania oświetlenia skrytek w kabinie kierowcy,

- zainstalowane oświetlenie, umożliwiające strażakom obsługę wyposażenia i bezpieczne poruszanie się                     w obszarze pracy przed skrytkami i na stanowiskach obsługi w warunkach słabej widoczności,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- fabryczny układ klimatyzacji kabiny,

- radio samochodowe

- tempomat,

- monitor kamery cofania,

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny 

- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków,

-  pistolet ze sprężonym powietrzem,

- okna (minimum) kierowcy i dowódcy wyposażone                 w fabryczny układ elektrycznego otwierania                               i zamykania,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,

- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

- wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa trzypunktowe bezwładnościowe i zagłówki,

- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia, zawieszony pneumatycznie,

- uzyskanie płaskiego i bezpiecznego oparcia                         w przypadku braku aparatu w uchwycie, bez stosowania dodatkowych elementów trwale nie powiązanych z uchwytem.
	

	1.12
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V,                          z biegunem ujemnym na masie,

- moc alternatora (min. 2400 W), pojemność akumulatorów (min. 180 Ah), muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.

- przetwornica napięcia 24V / 12V
	

	1.13
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania.
	

	1.14
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V    o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V oraz zintegrowane łącze (gniazda  z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się  w momencie uruchamiania pojazdu (urządzenie rettbox-air), umiejscowienie gniazda po prawej stronie pojazdu. Wtyczka do instalacji                         w komplecie z gniazdem.
	

	1.15


	Na podeście w kabinie kierowcy zamontowane ładowarki do radiotelefonów nasobnych- 4szt.                   ( dostarczone w późniejszym terminie) 

Uchwyty na latarki 4 szt. ( dostarczone w późniejszym terminie)
	

	1.16
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną                             i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Światło cofania jako sygnalizacja świetlna plus dodatkowe dwie lampy cofania LED na wysokości zderzaka.
	

	1.17


	 Minimalny prześwit podwozia nie mniejszy niż 360 mm.
	

	1.18
	Kąt natarcia min. 27°.
	

	1.19
	Kąt zejścia 26°.
	

	1.20
	Kolor:

-  elementy podwozia i ramy  – czarne lub szare zabezpieczone przed korozją, 

-  błotniki i zderzaki - białe,

-  kabina, zabudowa - czerwone, RAL 3000

-  drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
	

	1.21
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h.
	

	1.22


	Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą maksymalną a rzeczywistą masą całkowitą przekracza 3%.
	

	1.23
	Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 sekund od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza         w układzie pneumatycznym.
	

	1.24
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
	

	1.25
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy                w temp. od -25°C do +50°C.
	

	1.26
	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
	

	1.27
	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik paliwa umieszczony na zewnątrz zabudowy.
	

	1.28
	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju minimum 4 godz.
	

	1.29
	Ogumienie terenowe obu osi.
	

	1.30
	Pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe.
	

	1.31


	 Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep służący do holowania przyczep o  dop. masie całkowitej min. 10 t., ze złączami elektrycznymi                                      i pneumatycznymi.

instalacje elektryczne i pneumatyczne oraz hak holowniczy przystosowany do holowania przyczep                o masie do 3,5 tony z tyłu pojazdu oraz musi być wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia
	

	1.32
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym zamontowaną                    z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8000 kg. z liną                  o długości min. 30m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny, osłona                             z kompozytu oraz zblocze.
	

	1.33
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. 
	

	1.34
	Układ hamulcowy wyposażony w system ABS. 


	

	2.
	Zabudowa pożarnicza
	

	2.1
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzeń podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, umożliwiająca odprowadzenie wody na zewnątrz. 

W skrytkach wyprowadzone  minimum 2 szybko złącza                  i pistolet ze sprężonym powietrzem.

Pomiędzy kabiną a zabudową owiewka zintegrowana                z zabudową.
	

	2.2
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego                          w wykonaniu antypoślizgowym, wyposażony                       w oświetlenie przestrzeni roboczej i dwie skrzynie dachowe z oświetleniem ich wnętrza ( wymiary skrzyń                 i ich usytuowanie do ustalenia z zamawiającym). 
	

	2.3
	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana                         z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych,                   z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego stopnia od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.
	

	2.4
	Skrytki na sprzęt i wyposażanie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie  typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa                 w rękawicach. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki (wizualna jak i dźwiękowa).
	

	2.5
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone                    w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, w kabinie kierowcy zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek (wizualna i akustyczna).
	

	2.6
	Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie   w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu.
	

	2.7
	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem(wypadnięcie                                                     z prowadnic) – min. 3 szt.

Półka obrotowa na sprzęt burzący oraz zbiornik na wodę , mydło, pojemnik na ręczniki jednorazowe metalowy. Rozmieszczenie sprzętu burzącego do ustalenia z zamawiającym w późniejszym terminie.
	

	2.8
	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej  powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	2.9
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	2.10
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację.
	

	2.11
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	2.12
	Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, zintegrowany z zabudową, zbiornik wyposażony                     w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.

- zbiornik musi posiadać właz rewizyjny,

- pojemność zbiornika  min. 3000 dm3,

- nadciśnienie testowe 20 kPa.
	

	2.13
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, 

- wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

- zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,

- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	

	2.14
	Autopompa dwuzakresowa, zamontowana z tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzją przedziale posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. Nad przedziałem żaluzji zamontowana kamera cofania.
	

	2.15
	Autopompa o parametrach: wydajność min. 2900 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) i 470 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa wraz              z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający:

- regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

- automatyczne dozowanie środka pianotwórczego                w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń min. 3 i 6%.
Należy podać producenta i model autopompy oraz wydajność.
	

	2.16
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla  głębokości ssania 1,5 m.
	

	2.17
	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia wysokociśnieniowego o długości węża 60 m na zwijadle, zakończone prądownicą wodno-pianową                o regulowanej wydajności z prądem zwartym                          i rozproszonym. Narożniki kończące linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem.
	

	2.18
	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w napęd elektryczny                     i ręczny. Zwijadło z układem przedmuchu za pomocą sprężonego powietrza. 
	

	2.19
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad 75, po 1 z każdej strony( jedna po prawej i lewej stronie pojazdu )  , zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, na zewnątrz pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej.


	

	2.20
	Autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu.
	

	2.21
	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m                    w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
	

	2.22
	W przedziale autopompy znajdować się muszą co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu                  ( dodatkowy w kabinie poj.)

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku ( dodatkowy w kabinie poj.)

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika

- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim.
	

	2.23
	Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 ( po 1                      z każdej strony tylnej części pojazdu zlokalizowane  na zewnątrz pojazdu ) z zaworem kulowym do napełniania z  hydrantu (wlot do napełniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością  przełączenia na pracę ręczną.
	

	2.24
	Podwozie musi być wyposażone w instalację zraszaczową – min., 4 zraszaczy o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar.
	

	2.25
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na  korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	2.26
	Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
	

	2.27
	Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta co                  w kabinie pojazdu skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C.
	

	2.28
	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego  pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
	

	2.29
	Maszt wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, automatyczny, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED o mocy strumienia świetlnego min.  30000 lumenów. Wysokość nie mniejsza niż 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie oraz poziomie w obie strony, sterowanie za pomocą pilota połączonego przewodem długości 3m i bezprzewodowo. Umiejscowiony w przedniej prawej części zabudowy. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować                       z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym oraz sygnałem akustycznym.

Zasilanie najaśnic masztu bezpośrednio z instalacji elektrycznej pojazdu.
	

	2.30
	Pojazd musi być wyposażony w działko wodno-pianowe od 800 do 1600 l/min o regulowanej wydajności, zamontowane na dachu zabudowy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Przy podstawie działka zawór kulowy ręczny. Stanowisko działka oraz dojście musi posiadać oświetlenie nieoślepiające.

Bezpośrednio na działku musi być zapewniona możliwość sterowania zaworem działka oraz obrotami autopompy.
	

	2.31
	Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu specjalistycznego. Wyposażenie pożarnicze, zostanie dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy w celu bezpłatnego zamocowania w uzgodnionym terminie.
	

	2.32
	Gwarancja:

- ogólna na pojazd i zabudowę pożarniczą wraz                      z wyposażeniem min. 24 miesiące,

- serwis podwozia, min. jeden punkt serwisowy na terenie woj. lubuskiego,

- serwis nadwozia, minimum jeden punkt serwisowy na terenie Polski,

- czas reakcji serwisu: max 48 godzin,
- koszty podróży od miejsca stacjonowania pojazdu do producenta w okresie gwarancji na     koszt dostawcy

- na dzień odbioru zbiornik paliwa zatankowany olejem napędowym do pełna
	

	2.33
	Pojazd musi być wyposażony co najmniej w 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą  dla każdego strażaka  6 szt.
	

	2.34
	Do pojazdu muszą być dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego                          w pojeździe w języku polskim.
	

	2.35
	Wykonawca musi przeszkolić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 3 przedstawicieli zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
	



