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Załącznik Nr A

                                    KARTA INFORMACYJNA

dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych nie będących kopalinami

Tytuł dokumentacji:  

 Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Goruńsku
gm. Bledzew , pow. międzyrzecki, woj. lubuskie  
Podstawa wykonania prac (nr decyzji):  OS SL 7520-11/09 z dn. 21.07.2009r.
Wykonawca prac: Firma „EKOWIERT”    Kaława 11
                              66-300 Międzyrzecz
Zamawiający: Urząd Gminy w Bledzewie    ul. Kościuszki 16
                        66-350 BLEDZEW
Okres realizacji prac:  - 17.08. – 01.09.2009r.
Miejscowość –  Goruńsko
Gmina –  Bledzew
Powiat –  międzyrzecki
Województwo – lubuskie
Zlewnia rzeki – (do IV rzędu): -  Obry
Region wodny – Region Warty
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (siedziba)  Poznań
Zbiornik wód podziemnych (porowy/szczelinowy, odkryty/zakryty): – porowo-zakryty
Arkusz mapy 1 : 50.000  Łagów
Położenie ujęcia w państwowym układzie współrzędnych:     x = 520005   y = 255000
Układ odniesienia –  N – 33 – 127 – D    układ 1992r.
Rzędna ujęcia –       80,10m n.p.m.

Stratygrafia pięter wodonośnych objętych ustaleniem zasobów -  TRZECIORZĘD
Zasoby eksploatacyjne ustalone wg stanu rozpoznania hydrogeologicznego
na m-c listopad 2009r.

	Zasoby eksploatacyjne ujęcia
	Depresja zwierciadła wody na ujęciu

	Qe  20m3/h

Liczba otworów:  1


	W otworze

	
	Sw = 8,5m


	Klasa jakości wody – II typ chemiczny -  wody zwykłe.  Mineralizacja – 294mg/dm3    

	Obszar zasobowy o pow. – 5,2ha
określony w granicach przedstawionych w załączniku Nr 2.1
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