RG.GR.271.24.2014

Bledzew, dnia 2014.11.13

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn Remont  świetlicy  wiejskiej w Goruńsku

I. Gmina Bledzew - Urząd Gminy w Bledzewie , ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

NIP 596-10-04-148  REGON: 210966869

Tel. 095 7436610

Fax. 095 7436611

E-meil: poczta@bledzew.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej i branży elektrycznej dla zadania pn„Remont  świetlicy  wiejskiej w Goruńsku”.

Zakres remontu świetlicy wiejskiej obejmuje: 

  1.  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

- odbicie tynków  zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach , filarach , pilastrach  o pow. odbicia do 5 m2                                                                                 - 406,335 m2,

- wykucie z muru ościeżnic  drewnianych  o pow.  do 1 m2                          - szt. 1

- wykucie z muru ościeżnic  drewnianych o pow. do 2,0 m2                          szt. 12,

- wykucie z mury ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2,0 m2                    - 59,42 m2,

- wykucie z muru podokienników  betonowych z lastryko                             - 22,0 m,

- wykucie  z muru ościeżnic  stalowych, ktat okiennych o pow. ponad 2,0 m2 – 12,335 m2,

- rozebranie  rynien z blachy  nie nadającej się do użytku                               - 61,50 m,

- rozebranie rur spustowych  z  blachy nie nadającej się do użytku                - 36,40 m,

- rozebranie obróbek blacharskich  z murów ogniowych , okapów itp. nie nadających się  do użytku                                                                                       - 26,625 m2,

- wywiezienie samochodem  gruzu samowyładowczymi  rozbiórki konstrukcji  ceglanej  na odległość  do 1 km                                                                      - 9,231 m3,

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi  konstrukcji rozebranych – za każdy  nast. 1 km , krotność  4                                                                 - 9,231 m3,

- rozebranie  obróbek z parapetów  zewnętrznych  z blachy oc                        -5,863 m2,

- zerwanie posadzki z płytek  lastrykowych na zaprawie cementowej              -26,106 m2,

2. OCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM  GRUBOŚCI 15 CM 

- przygotowanie starego  podłoża pod ocieplenie metoda lekką –mokrą oczyszczenie mechaniczne   i zmycie                                                             - 406,335 m2,

- przygotowanie  starego podłoża  pod  ocieplenie  metodą lekka – mokrą  jednokrotne  gruntowanie emulsją ATLAS UNI GRUNT                           - 406,335 m2

- ocieplenie ścian  budynków płytami styropianowymi – system STROPTER  przyklejenie płyt styropianowych do ścian                                                    - 384,73 m2,

- ocieplenie ścian   budynków  płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie płyt styropianowych       do ścian cokołu                                   - 24,45 m2,

- ocieplenie  ścian  budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie płyt styropianowych     do ościeży                                               - 27,06 m2,

-  ocieplenie  ścian  budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie płyt styropianowych     za pomocą dybli plastikowych  do  ścian  z cegły                                                                                             - 2455,08 szt.

-  ocieplenie  ścian  budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie płyt styropianowych     -przyklejenie  warstwy siatki na ścianach -409,18 m2,

- ocieplenie  ścian  budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie płyt styropianowych   przyklejenie  warstwy siatki na ościeżach -27,06 m2

- ocieplenie  ścian  budynków płytami styropianowymi – system STROPTER ochrona  narożników wypukłych kątowników  metalowych                        - 204,54 m,

-  ocieplenie  ścian  budynków płytami styropianowymi – system STROPTER zamocowanie  listwy cokołowej                                                                 - 97,80 m,

-wyprawa elewacyjna  cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS  CERMIT DR 20  lub SN 20  grub. 2 mm wykonana ręcznie  na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie masy tynkarskie                                                                             - 436,24 m2,

-wyprawa  elewacyjna  cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoral TLAS CERMIT N 200 o fakturze  nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej  gryb. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoże  ościeża                                      - 440,715 m2,

- rusztowania zewnętrzne  rurowe o wysk. do 10 m                                       - 466,62 m2,

- obsadzenie prefabrykowanych podokienników  dł. do 0,75 m                           - 8,0 szt.,

- obsadzenie   prefabrykowanych  podokienników  dł ponad 1,15 m               - 4,0 szt.,

- obsadzenie  prefabrykowanych  podokienników dł. ponad 1,45 m                 -5,0 szt.,

-obsadzenie prefabrykowanych  podokienników  dł 4,45 m                             - 1 szt.   

- licowanie płytami  klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ościeży               - 9,153 m2,

-obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 2,9 m                                 - 1 szt.,

3. STOLARKA  OKIENNA I DRZWIOWA

- montaż okien rozwieralnych i uchylno rozwieralnych  jednodzielnych z PCV z obróbką  obsadzenia  o pow.  do 1,5 m2                                                        -61,794 m2,

- skrzydła drzwiowe płytowe  wewnętrzne pełne  jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone                                                                                                     -15,99 m2,

- montaż  drzwi z PCV z obróbką  obsadzenia jednoskrzydłowe zewnętrzne  -2,31 m2

- montaż  drzwi z PCV z obróbka obsadzenia dwuskrzydłowe zewnętrzne – 7,92 m2

- montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia dwuskrzydłowe wewnętrzne -31,68 m2,

- drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2                                                    - 2,10 m2,

4. OCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM  GRUBOŚCI  15  CM 

- docieplenie ścian piwnic  płytami polistyrenowych ( styropianowymi) mocowanie punktowo w technologi firmy  DEITERMANN  grub. 15 cm  - 457,575 m2,

- ocieplenie  ścian budynków  płytami styropianowymi system STOPTER przymocowanie  płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu    grub.15 cm                                                               - 1830,30 szt.,

- naprawa pokryć dachowych papa termozgrzewalną – jednokrotnie pokrycie papą wierzchniego  krycia                                                                         - 469,305 m2,

- naprawa pokryć dachowych  papą termozgrzewalna –obróbki z papy wierzchniego krycia                                                                                   - 10,115 m2,

-obróbki  przy szer. w rozwinięciu  ponad 25 cm  z blachy  stalowej ocynkowanej- 41,229 m2,

- rynny dachowe półokrągłe ośr. 15 cm  z blach stalowej ocynkowanej  - 63,10 m.,

- rury spustowe okrągłe  ośr. 13\2 cm z blachy stalowej  ocynkowanej    -35,00 m,

5. INSTALACJA ODGROMOWA 

- zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym o śr. do 10 mm na dachu betonowym  krytym papą                                                             - 136,70 m,

- przewody  odprowadzające na ścianach  ceglanych                            - 23,00m, 

6. SCHODY  ZEWNĘTRZNE

- okładziny schodów  z płytek o wymiarach 30x30 cm  układanych metodą kombinowaną                                                                                      - 26,106 m2,

- cokoliki z płytek  o wymiarach 30x30 cm wysokość  cokolika  równej 15 cm – 12,0 m,

- warstwy wyrównawcze i wygładzające – grunt dyspersyjny                 - 26,106 m2,

-  kraty stałe stalowe  prętowe o pow. ponad 2,0 m2 osadzone w ścianach – 10,235 m2

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat. 

III. O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania 

zlecenia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia, 

d) posiadają uprawnienia budowlano – konstrukcyjne w pełnym zakresie z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego,

c) posiadają uprawnienia nadzorowania pracami branży elektrycznej  z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego,

d) uczestniczyć będą w pracach komisji przetargowej przy wyborze Wykonawcy 

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów. 

III. Termin wykonania zlecenia : Wykonawca zrealizuje zlecenie w terminie do 


15 grudnia 2014

IV. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

c) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, 

d) zaparafowany wzór umowy – załącznik  nr 2,

e) oświadczenie – załącznik  nr 3,

d) kserokopię uprawnień budowlanych z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego, 

e) kserokopię uprawnień do nadzorowania robót elektrycznych z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego 

f) należy wykazać  co najmniej dwie  usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

V. . Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, która jest: opieczętowana pieczątką 

wykonawcy i zaadresowana na zamawiającego oraz opisana wg wzoru: „Inspektor Nadzoru-świetlica w Goruńsku  ” 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, sekretariat – parter.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2014r. godz. 1130 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2014 r. o  godz. 1145 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Bledzew  ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew tel (095) 7436624 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji  jest Pan Krzysztof Bukowian   

Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami podane zostało do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2014r na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16 oraz na stronie internetowej www.bip.bledzew.pl w dziale : przetargi aktualne .

W załączeniu :

1. Formularz oferty – zał.1,  

2. Wzór umowy – zał 2, 

3. Oświadczenie – zał 3

                                                                                            zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

(Pieczęć adresowa wykonawcy ) 

................................................................... 

/telefon/ 

................................................................... 

/fax/ 

................................................................... 

/adres e-mail – jeśli posiada/ 

NIP .......................................... 

REGON .................................... 

Nr konta ……………………………………………………………

O F E R TA

Nr sprawy: RG.GR.271.23.2014

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn Remont  świetlicy  wiejskiej w Goruńsku

oferujemy  wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za wynagrodzeniem  w wysokości : 

-  Cena netto: ...................... zł. + podatek VAT .......... % w wysokości : ................ zł. 

-  Cena brutto z podatkiem VAT -............................ zł. /słownie : ............................................. 

...................................................................................................................................... brutto.

Przyjmuję przedmiot zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń i oświadczam, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia oraz wszelkie podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT,

Wyrażam zgodę na zapłatę za przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi 
w projekcie umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia opisanym w przedmiarze robót, nie wnoszę do żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję się do jej stosowania oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się – w przypadku wybrania mojej oferty – do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Inspektorem Nadzoru w imieniu Wykonawcy będzie :

….......................................................... - branża konstrukcyjno – budowlana,

….......................................................... - branża elektryczna 

Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest : …………………………………

 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

UMOWA  NR ….........../2014

O pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru , zawarta w Bledzewie w dniu …............... 2014r pomiędzy:

1.. Zamawiającym -  Gminą Bledzew , reprezentowaną przez  Wójta  Leszka Zimnego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Emilii Bączkowskiej.

NIP 596-10-04-148

Tel (095) 7436610 , fax (095) 7436611

a 

2. Wykonawcą – ….................................................. reprezentowaną przez …................................................

NIP : …....................................

tel............................., fax …...............................

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki  pełnienia czynności inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn ”Remont świetlicy wiejskiej w Goruńsku ” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Oś 4 „Leader”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”

§ 1  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę czynności polegających na pełnieniu inspektora nadzoru nad realizacją zadania na podstawie niniejszej umowy. 

….............................................. - branża konstrukcyjno – budowlana,

….............................................. - branża elektryczna 

§ 2

Czas trwania umowy : do 15 grudnia 2014r.

§ 3

1. Wykonawca działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego jako Jego pełnomocnik.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu

zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do prawidłowego

i terminowego wykonania zadania 

2. Zadanie finansowane będzie z rachunku bankowego Zamawiającego 

 § 5

Obowiązki Wykonawcy

1.  Kontrola zgodności realizacji robót z  przedmiarem  robót branży budowlanej i elektrycznej , zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o wykonanie zadania.

2.  Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola

i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu

i stosowania w budownictwie;

3.  Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu

z Zamawiającym,

4. Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym,

5.  Żądanie od kierownika budowy  dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

6. Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać

zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z przedmiarem robót,

7.  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót , przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

8.  Doprowadzenie do odbioru końcowego zadania , udział w komisji odbiorowej,

9.  Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego,

10. Uczestnictwo w pracach Komisji przy wyborze Wykonawcy , 

11. Czynny udział przy rozliczeniu  inwestycji z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze.  

§ 6 

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu

inwestycyjnego, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić,

zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 7

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy :

1. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia

inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania.

2. Terminowa zapłata faktur wykonawcy,

3. Terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonej przez niego faktury,

4. Udział w komisji odbioru końcowego inwestycji ,

§ 9

1. Za wykonanie czynności Wykonawcy objętych niniejszą umową, Zamawiający

zapłaci  wynagrodzenie w wysokości …...................................... zł brutto, słownie : …......... 

2. Faktura  końcowa za pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie realizowana w terminie 

30  dni od daty ich otrzymania, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

…...................................................................... . 

§ 10

Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do

działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego

związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej

umowy.

§ 12

 W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zryczałtowanej kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy

pisemnej.

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej

kolejności polubownie na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego

porozumienia sporne kwestie będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Ustawy Prawo Budowlane.

4. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu

dla Zamawiającego oraz  dla Wykonawcy.

.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

                                                                                         Zał nr 3 do zapytania ofertowego 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

W  TRYBIE ART. 22 UST.1  I  ART. 24  USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Oświadczam , że  

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  oraz nie podlega wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy  29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. (. Dz. U. z 2013 r, poz.907 ze zmianami. )

.................................., dnia .....................                                           ………………………..

